Title: Dokumentvorlage für RISDokumente

Verwaltungsgerichtshof	30.07.2019

30.07.2019

Gericht
Verwaltungsgerichtshof
Entscheidungsdatum
30.07.2019
Geschäftszahl
Ra 2018/05/0273
Rechtssatz
Im Falle der Staffelung der Baumasse iSd § 81 Abs. 5 Wr BauO gilt die Beschränkung der Gebäudehöhe gemäß § 75 Abs. 4 lit. c Wr BauO nur für die Gebäudefront an der Baulinie, Straßenfluchtlinie, Verkehrsfluchtlinie oder Baufluchtlinie. Dahinter darf - zum Erreichen des nach der Bauklasse zulässigen Gebäudeumrisses - die Baumasse gestaffelt werden. Hiefür gilt - weil sich diese Gebäudeteile nicht mehr an den genannten Fluchtlinien befinden - die zulässige Gebäudehöhe nach § 75 Abs. 2 Wr BauO.
Beachte

Miterledigung (miterledigt  bzw  zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):
Ra 2018/05/0274
Ra 2018/05/0275
Ra 2018/05/0276
European Case Law Identifier
ECLI:AT:VWGH:2019:RA2018050273.L04

www.ris.bka.gv.at		Seite  von